# 计算机网络 - 物理层

* [计算机网络 - 物理层](#计算机网络---物理层)
  + [通信方式](#通信方式)
  + [带通调制](#带通调制)

## 通信方式

根据信息在传输线上的传送方向，分为以下三种通信方式：

* 单工通信：单向传输
* 半双工通信：双向交替传输
* 全双工通信：双向同时传输

## 带通调制

模拟信号是连续的信号，数字信号是离散的信号。带通调制把数字信号转换为模拟信号。